Aide sur RAIDar

A propos de RAIDar
RAIDar est un outil de recherche des périphériques NAS présents sur votre réseau. Connectez votre NAS au réseau et lancez RAIDar. Vous devriez voir le(s) périphérique(s) NAS apparaître dans la liste. Si aucun périphérique NAS n'a été détecté , veuillez vérifier les paramètres suivants, puis cliquez sur Nouvelle recherche pour réessayer.

1. Assurez-vous que le périphérique NAS est sous tension et est connecté à votre réseau.
2. Assurez-vous que l'adresse PC de votre ordinateur client exécutant RAIDar possède le même masque de sous-réseau que le périphérique NAS.
3. Si vous exécutez RAIDar sur Windows XP sans SP2, désactivez le pare-feu de la connexion Internet.

Boutons de RAIDar
Lorsque la liste des périphériques s'affiche, mettez en surbrillance un périphérique, puis cliquez sur le bouton de commande de votre choix en bas de la fenêtre. Fonctions des boutons :

Configuration | Lance l'utilitaire de configuration en ligne du périphérique mis en surbrillance. Si le processus par défaut ou l'installation initiale était en cours pour ce périphérique, veuillez ouvrir la fenêtre de configuration pour configurer le mode RAID.
Parcourir | Parcourt les partages disponibles du périphérique mis en surbrillance. (Fonctionne uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows XP/2000.)
Nouvelle recherche | Actualise l'état et la liste des périphériques NAS.
Localiser | Fait clignoter les voyants du périphérique NAS. Cette fonction est extrêmement utile lorsque vous possédez plusieurs périphériques NAS et que vous devez faire correspondre les entrées RAIDar avec des périphériques matériels.
À propos de | Affiche les infos RAIDar.
Aide | Affiche cet écran d'aide.
Quitter | Permet de fermer RAIDar.

Voyants RAIDar
La première colonne de voyants a trait aux statuts d'erreur générale, qui vous indiquent si le périphérique NAS fonctionne normalement, s'il est défaillant ou en passe de le devenir. Les voyants des autres colonnes indiquent les statuts spécifiques de chaque périphérique, vous permettant ainsi de savoir quel périphérique requiert votre attention. Signification des voyants (remarque : certains voyants concernent uniquement les disques et le volume) :

| Non présent | Aucun disque ou périphérique connecté.
| Normal | Le périphérique fonctionne normalement.
| Avertissement ou défaillance | Le périphérique est défaillant ou demande une attention particulière.
| Disque de rechange inactif | Ce disque est un disque de rechange en veille. En cas de panne d'un disque, ce disque le remplace automatiquement.
| En attente de resynchronisation (clignote lorsque la resynchronisation est en cours) | Ce disque doit être resynchronisé avec le volume RAID. Si le voyant clignote, ce disque est en cours de resynchronisation. Pendant le processus de resynchronisation, le volume se trouve en mode dégradé : les performances sont affectées par le processus de resynchronisation et toute autre panne de disque lui serait fatale.
| Mode fonctions vitales | Le volume a rencontré plusieurs pannes de disque et est en passe d'être déclaré défaillant. Cependant, le ReadyNAS l'empêche d'être déclaré défaillant au cas où quelqu'un aurait accidentellement retiré le mauvais disque durant le temps d'exécution. Si vous avez retiré le mauvais disque, éteignez le ReadyNAS immédiatement, reconnectez le disque, puis remettez le ReadyNAS sous tension. Si vous reconnectez le disque durant son exécution, le ReadyNAS le considèrera comme un disque nouvellement ajouté et vous ne pourrez plus accéder aux données qu'il contient.
| Tâche de fond active | Une tâche de fond de longue haleine, telle qu'une mise à jour du système, est en cours.