RAIDar-Hilfe

Informationen zu RAIDar
RAIDar ist ein Tool, mit dem die NAS-Geräte in Ihrem Netzwerk erkannt werden. Schließen Sie einfach Ihr NAS-Gerät an das Netzwerk an und starten Sie RAIDar. Nun sollte das NAS-Gerät angezeigt werden. Wenn kein NAS-Gerät erkannt wird, überprüfen Sie Folgendes und klicken Sie auf Rescan, um es noch einmal zu versuchen.

1. Überprüfen Sie, ob das NAS-Gerät eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, ob sich Ihr Client-PC, auf dem RAIDar installiert ist, auf demselben Subnetz wie das NAS-Gerät befindet.
3. Wenn Sie RAIDar auf einer Windows XP-Benutzeroberfläche (vor SP2) installiert haben, deaktivieren Sie die Internet-Firewall.

RAIDar-Schaltflächen
Wenn das Gerät in der Liste erscheint, markieren Sie einen Geräteeintrag und klicken Sie im unteren Bereich auf die gewünschte Befehlsschaltfläche. Es gibt folgende Schaltflächen:

Konfiguration | Starten des webbasierten Konfigurations-Dienstprogramms für das markierte Gerät. Wenn der Installationsvorgang erstmalig oder mit den werkseitigen Voreinstellungen des markierten Geräts durchgeführt wurde, öffnen Sie das Konfigurationsfenster, um RAIDar zu konfigurieren.
Durchsuchen | Durchsuchen der verfügbaren Shares des markierten Geräts. Funktioniert nur bei Windows XP/2000.
Neue Suche | Aktualisieren der NAS-Geräteliste und des NAS-Gerätestatus.
Lokalisieren | Aufleuchten der LEDs am NAS-Gerät. Nützlich, wenn Sie mehrere NAS-Geräte verwenden und die RAIDar-Einträge auf die Hardware abstimmen müssen.
Info | Anzeigen der RAIDar-Informationen.
Hilfe | Anzeigen des Hilfebildschirms.
Beenden | Beenden von RAIDar.

RAIDar LED-Legende
Die erste LED-Spalte zeigt den globalen Fehlerstatus an und ob das NAS-Gerät im normalen Betriebsmodus arbeitet oder sich im Warn- oder Störungszustand befindet. Die weiteren Spalten zeigen den jeweiligen Status der einzelnen Geräte an. Es gibt folgende LEDs (wobei einige LEDs nur für Festplatte und Laufwerk gelten):

| Nicht verfügbar | Keine Festplatte bzw. kein Gerät angeschlossen.
| Normal | Gerät in normalem Betriebsmodus.
| Warnung oder ausgefallen | Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei oder überhaupt nicht.
| Inaktiver Spare | Diese Festplatte ist leer und befindet sich im Standby-Modus. Eine nicht einwandfrei funktionierende Festplatte wird automatisch durch diese ersetzt.
| Auf Resynchronisierung wartend (blinkt beim Resynchronisieren) | Diese Festplatte wartet auf die Resynchronisierung mit dem RAIDar-Laufwerk. Wenn die LED blinkt, wird die Festplatte gerade resynchronisiert. Während der Resynchronisierung arbeitet das Laufwerk im angepassten Modus mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Bei einem weiteren Festplattenfehler kann das gesamte Laufwerk ausfallen.
| Life-Support-Modus | Auf dem Laufwerk sind mehrere Festplattenfehler aufgetreten und es wird als „ausgefallen“ angesehen. Das ReadyNAS sperrt jedoch die Einstufung als „ausgefallenes Laufwerk“ für den Fall, dass während der Laufzeit die Festplatte versehentlich herausgezogen wurde. Wenn die falsche Festplatte herausgezogen wurde, fahren Sie das ReadyNAS sofort herunter, schließen Sie die Festplatte an und schalten Sie das ReadyNAS wieder ein. Wenn Sie die Festplatte während der Laufzeit wieder anschließen, kennzeichnet das ReadyNAS sie als neu hinzugefügte Festplatte. In diesem Fall können Sie nicht mehr auf die gespeicherten Daten zugreifen.
| Prozess im Hintergrund aktiv | Im Hintergrund wird eine längere Aufgabe, wie z. B. eine Systemaktualisierung, ausgeführt.