RAIDar 도움말

RAIDar 정보
RAIDar는 네트워크에서 NAS 장치에 대한 디스커버리 도구로 작동합니다. 네트워크에 NAS를 연결한 다음 RAIDar를 시작하십시오. 나열된 NAS 장치를 확인해야 합니다. NAS 장치가 감지되지 않으면 다음을 확인한 다음 리스캔을 클릭하여 다시 시도하십시오.

1. NAS 장치가 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. RAIDar를 실행하는 클라이언트 PC가 NAS 장치와 동일한 서브넷에 있는지 확인하십시오.
3. SP2 이전 Windows XP에서 RAIDar를 실행하는 경우 인터넷 연결 방화벽을 비활성화하십시오.

RAIDar 버튼
장치 목록을 확인한 후에는 장치 항목을 강조하고 하단에서 원하는 명령 버튼을 클릭하십시오. 버튼의 의미는 다음과 같습니다.

설정 | 목록에서 선택한 장치에 대해 웹 기반의 설정페이지로 접속합니다. 선택한 장치가 처음 설치되는 경우 또는 공장 출하 시 기본 설정 프로세스 상태인 경우 설정 창을 시작하여 RAID 모드를 설정하십시오.
공유폴더접속 | 선택된 장치에서 사용할 수 있는 공유폴더에 접속합니다.(Windows XP/2000 운영 체제에서만 작동).
리스캔 | NAS 장치 목록과 상태를 업데이트합니다.
장치 위치확인 | NAS 장치에서 LED가 점멸합니다. 이 버튼은 NAS 장치가 여러 개이고 RAIDar 항목에서 지정한 NAS의 물리적 위치를 찾을때, 유용합니다.
정보 | RAIDar 정보를 표시합니다.
도움말 | 도움말 화면을 표시합니다.
나가기 | RAIDar를 종료합니다.

RAIDar LED 범례
NAS 장치가 정상 작동 모드이거나 일부 형식, 경고 또는 오류 상태인 경우 첫 번째 LED는 글로벌 오류 상태 알림을 나타냅니다. 다음 열은 장치와 관련된 특정 상태를 나타내며 주의가 필요한 장치가 무엇인지 표시합니다. LED의 의미는 다음과 같습니다(일부 LED는 디스크 및 볼륨용으로만 사용 가능함).

| 없음 | 연결된 디스크나 장치가 없습니다.
| 보통 | 장치가 정상적으로 작동하고 있습니다.
| 경고 또는 비활성 | 장치에 오류가 있거나 주의가 필요한 상태입니다.
| 비활성화 스페어 | 이 디스크는 대기용 스페어 디스크입니다. 디스크에 오류가 발생하면 이 디스크가 자동으로 사용됩니다.
| 재동기화 대기 (재동기화할 때 점멸) | RAID 볼륨과 재동기화하기 위해 대기하는 디스크입니다. 이 디스크를 재동기화하는 동안에는 LED가 점멸합니다. 재동기화 프로세스 중에는 볼륨의 실행 성능이 저하됩니다. 성능은 재동기화 프로세스의 영향에 따라 달라지며 볼륨의 다른 디스크에 오류가 발생할 경우 해당 볼륨을 사용할 수 없게 됩니다.
| Life 지원 모드 | 볼륨에 여러 개의 디스크 오류가 발생하여 비활성화로 표시된 상태입니다. 그러나 런타임 중에 실수로 잘못된 디스크를 뺄 경우 ReadyNAS에서 비활성화로 표시되지 않도록 합니다. 잘못된 디스크를 뺀 경우에는 즉시 ReadyNAS를 종료하고 디스크를 다시 연결한 다음 ReadyNAS의 전원을 켜십시오. 런타임 중에 디스크를 다시 연결하면 ReadyNAS에서 해당 디스크를 새로 추가된 디스크로 표시하여 이 디스크의 데이터에 더 이상 액세스할 수 없게 됩니다.
| 백그라운드 작업 실행 | 시스템 업데이트와 같이 시간이 오래 걸리는 백그라운드 작업이 진행 중입니다.