RAIDar 幫助

關於RAIDar

RAIDar是用來找到網絡中的網瑞增容器。將網瑞增容器接到網絡上然後啓動RAIDar，您將在RAIDar中見到網瑞增容器列表。如果沒有找到網瑞增容器，請檢查以下的條件，然後按 "Rescan" 重新搜索。

1. 確定網瑞增容器的電源接好並已打開, 確定乙太網埠接到網路中。
2. RAIDar® 的PC 和網瑞增容器在相同的子網 (Subnet) 中。
3. 如果您是在Windows XP® SP1 以前的系統上運行RAIDar®, 請停用網際網路防火牆

RAIDar 按鈕功能

儅您看見網瑞增容器列表，您可以選擇一個網瑞增容器，然後按下面的功能按鈕。所有按鈕的功能如下:

設定 | 為選定的網瑞增容器，啓動基於網絡瀏覽器的設定程序。
瀏覽 | 使用系統缺省的文件管理器來管理所選網瑞增容器的共用文件及資源。 （只適用於Window 系統）
重新搜索 | 重新搜尋網路中的網瑞增容器並更新其系統狀態。
定位系統 | 閃爍被選定的網瑞增容器的硬碟指示鄧。如果您有多台網瑞增容器在網絡中，這將幫助您找到您所要定位的那台網瑞增容器。
關於 | 顯示 RAIDar 版本信息。
幫助 | 顯示此幫助窗口。
退出 | 關閉 RAIDar。

RAIDar LED 圖例及狀態説明

第一列的 LED 顯示系統的整體狀態, 讓你迅速瞭解系統是否有任何問題. 其他的 LED 則具體描述系統硬碟, 磁卷, 運行環境以及系統硬體等的狀態。 LED圖示所代表的意義, 請參閱下面的說明: (請注意到一些 LEDs 圖示只是被用於硬碟和磁卷):

| 不存在 | 不存在或該狀態不適用於該系統。
| 正常 | 系統, 磁卷, 器件或運行環境正常。
| 警告或死亡 | 系統, 磁卷, 器件或運行環境有異常, 用戶需要查看相關的警告。
| 待用的備份 | 此硬碟是備用的硬碟。 它將自動取代失效的硬碟。
| 等待同步或同步中 | 系統, 磁卷或硬碟正等待同步, 如果指示燈閃爍的話, 則表示同步正在進行. 同步操作會影響系統的性能. 在同步過程中, RAID5磁卷沒有冗餘保護, 若再有硬碟失效, 整個磁卷都將失效。
| 救生模式 | 當系統中有多個硬碟失效時, 磁卷處於失效狀態. 爲防止用戶不小心拔錯硬碟而導致磁卷死亡, 系統進入救生模式而非直接判定磁卷死亡. 處於救生模式的系統, 對磁卷的寫操作被關閉. 若是因拔錯硬碟而導致救生模式, 用戶應立即關機, 重新接好硬碟, 再重新開機. 不可在救生模式中熱插拔, 否則加入的硬碟會被認作新硬碟, 其上資料將全部丟失。
| 後臺進程 | 耗時的後臺進程正在進行, 例如系統更新。