RAIDar ヘルプ

RAIDarについて

RAIDarは、ネットワーク上にある NAS を探索するツールです。 NASをネットワークに接続し、RAIDarを起動してください。 見つかったNASがリストアップされます。 もしNASが見つからない場合は、 以下の項目を確認し、再探索をクリックしてください。

1. NAS の電源が入っていて、ネットワークに接続されているか。
2. RAIDar が動いている PCクライアント（このPC）が、NAS と同じサブネットに接続されているか。
3. RAIDar が動いている PC の OS が WindowsXP で、SP2 以前のバージョンの場合、ファイアーウォール機能が無効になっているか。

RAIDarのボタンについて

NAS装置のリストが表示されたら、NASを選択してコマンドボタンをクリックしてください。 各ボタンの機能を以下に示します。

設定 | ウェブ上のセットアップ・ユーティリティを起動します。
ブラウズ | 選択された NAS の共有フォルダのをブラウズします。(Windows オペレーティングシステムの場合にのみ有効です。)
再探索 | もう一度 NAS の探索を行います。
確認 | クリックすると選択されたNASのLEDが約45秒間点滅します。複数のNASがあるときにどの実際の装置を確認できます。
RAIDarについて | RAIDarのバージョン情報等を表示します。
ヘルプ | このヘルプを開きます。
終了 | RAIDarを終了します。

LEDアイコン

左端の LED は、NAS の総合的な状態を表示し、 NAS が正常動作中か、何か異常ヤ故障があるかを簡潔に示します。 その他の LED アイコンは、個々のデバイスやディスクの状態を表示します。 下記に LED アイコンについて説明します。いくつかのアイコンは、全てのデバイスに 共通して使われますが、ディスクやボリュームに状態表示にのみ使われるものもあります。

| 非接続 | ディスクまたはデバイスが接続されていません。
| 正常 | ディスクまたはデバイスは正常動作中です。
| 異常または故障 | このディスクまたはデバイスは故障しているか、注意を要する状態にあります。
| スペアディスク | このディスクはスペアディスクとしてスタンバイしています。 ディスク故障が発生した場合、このディスクが自動的に置き換わります。
| 再同期待ち、 または再同期中(点滅時) | このディスクは RAID ボリュームの際同期が開始されるのを待っています。 もし LED アイコンが点滅中の場合は、再同期の実行中です。 再同期中は、ボリュームは非冗長モードで動作し、パフォーマンスは若干低下します。 また、再同期中にディスク故障が発生すると、ボリューム全体が使用不可能になります。
| ライフサポートモード | このボリュームは複数のディスク故障が発生し、 ボリューム全体が故障として扱われようとしています。 もしうっかり間違ったディスクを交換しようとした場合などに、 ReadyNAS はこのボリュームを故障としては扱わず、現在の状態を保持します。 この場合は、ReadyNAS をシャットダウンして、ディスクを再接続してから電源を再投入してください。 電源を落とさずにディスクを再接続すると、 そのディスクは新しいディスクとして扱われデータの復旧は不可能になりますのでご注意ください。
| バックグランドタスクの処理中 | システムのアップデートなどの時間のかかるバックグランドタスクを実行中です。 この間は、電源を落とさないでください。